Enrobé — Évaluation de l’homogénéité de pose des enrobés préparés et posés à chaud Validation d’une caméra infrarouge
Contrat	Route	Surveillant	Date (année-mois-jour)
Thermomètre laser infrarouge étalon	Caméra infrarouge (paramètres fixés à une émissivité de 0,95 et à une température réfléchie de 20 °C)
Modèle	Modèle	Lentille	Date de la dernière validation (année-mois-jour)
Numéro	Numéro	Dernière validation sur autre contrat	Validation initiale sur contrat	Validation périodique
Critère d’acceptation : Pour trois points de températures ciblés entre 60 et 150 °C, il faut que l’écart de température, comparativement à un étalon, se situe à l’intérieur des exigences spécifiées.
Sites (Points d’essais)	Mesure avec thermomètre laser infrarouge (°C)	Mesure avec caméra infrarouge (°C)	Images infrarouges	Écart de mesures (°C)	Exigences	Conforme	Non conforme
1) entre 60 et 90°C	±3,5 °C
reprise (si nécessaire)
2) entre 90 et 120°C	±3,5 °C
reprise (si nécessaire)
3) entre 120 et 150°C	±3,5 °C
reprise (si nécessaire)
Résultats de la validation
Les trois lectures, après reprise si nécessaire, respectent l’écart de ±3,5 °C (T≤ ±3,5 °C)	Conforme
Au moins une lecture, après reprise si nécessaire, ne respecte pas l’écart de ±3,5 °C (T> ±3,5 °C)	Non conforme*
*Il est recommandé de revalider à l’aide d’un second thermomètre étalonné et de s’assurer que la lentille des équipements soit propre. Si le résultat est toujours non conforme, l’étalonnage de la caméra infrarouge doit être fait selon les indications du fabricant.
Commentaires
Nom ou signature du technicien	Date (année-mois-jour)